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Інформація щодо процедури закупівель
(на виконання постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
1. Замовник
1.1. Найменування: Відділ культури по Холодногірському району Департаменту культури Харківської міської ради
1.2. Код за ЄДРПОУ: 37460591
1.3. Місцезнаходження: 61093, Україна, Харківська область, м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 118
1.4. Найменування предмета закупівлі: Розроблення науково-проектної документації на: «Ремонт (реставраційний) головного фасаду, сходів та частини приміщень 3-го поверху будівлі КПСМНЗ «Дитяча музична школа №3 ім. М. В. Кармінського» за адресою: м. Харків, вул. Ярославська, 17».
1.5. Класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015: 71220000-6  - Послуги з архітектурного проектування)
2. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-09-07-004114-b 
3. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника.
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Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування спрощенної процедури закупівлі.

          Відповідно до  рішення 6 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 14.07.2021 року № 142/21 Про внесення змін до рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 року №2293/20 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік» будівля КПСМНЗ «Дитяча музична школа №3 ім. М. В. Кармінського» за адресою: м. Харків, вул. Ярославська, 17  є пам’яткою архітектури та містобудування місцевого значення (охоронний № 7514-Ха) – «Житловий будинок» і  підлягає реставрації та ремонту. 
Розроблення науково-проектної документації потрібне для  проведення ремонту (реставраційного) приміщень цокольного поверху та приміщень 3-го поверху  (стіни, стеля, підлога, внутрішні двері та перегородки, монтаж вбудованого обладнання), та фасадів будівлі з урахуванням вимог  діючих нормативних документів ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»,  ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди», ДБН В.2.2-3:2018 «Заклади освіти. Будинки і споруди», ДБН А.2.2-14-2016 «Склад та зміст науково-проектної документації на реставрацію пам’яток архітектури та містобудування».
Перелік приміщень, що підлягають ремонту та їх функціональне призначення:
Цокольний поверх (підвал): 
приміщення № 7, музичний клас (30,4 м2) 
приміщення № 8, музичний клас (26,4 м2) 
приміщення № 9, музичний клас (16,6 м2) 
приміщення № 10, комора-архів (27,1 м2) 
приміщення № 11, коридор (17,2 м2) 
приміщення № 12, комора (13,8 м2) 
приміщення № VII, санвузол (9,0 м2) 
3-й поверх: 
приміщення № 1, коридор (9,4 м2) 
приміщення № 2, музичний клас (12,1 м2) 
приміщення № 3, коридор (11,2 м2) 
приміщення № XVIII, санвузол (7,6 м2) 
приміщення № XIX, санвузол (2,4 м2) 
приміщення № 4, музичний клас (27,1 м2) 
приміщення № 5, музичний клас (34,4 м2) 
приміщення № 6, музичний клас (29,0 м2) 
приміщення № 7, коридор (18,1 м2) 
приміщення № 8, музичний клас (20,4 м2) 
приміщення № 9, музичний клас (20,2 м2) 
приміщення № 10, музичний клас (13,4 м2) 
приміщення № 11, музичний клас (14,6 м2) 
приміщення № 12, коридор (21,7 м2) 
приміщення № 13, музичний клас (31,6 м2) 
приміщення № 14, музичний клас (33,6 м2) 
приміщення № 15, музичний клас (20,3 м2) 
приміщення № 16, коридор (8,2 м2) 
приміщення № 17, коридор (2,4 м2) 
приміщення № 18, комора (4,7 м2) 
приміщення № 19, комора (10,7 м2) 
приміщення № 20, музичний клас (28,1 м2) 
приміщення № 21, комора (11,9 м2) 
приміщення № XXI, санвузол (3,0 м2) 
Східці (1,2,3 поверхи)
приміщення № XVI, сходи (8,2 м2) 
приміщення № XVII, пожежні сходи (9,5 м2) 
приміщення № XХ, сходи (29,6 м2)
Площа приміщень, що підлягає ремонту  583,9 м2.
Проект виконати у відповідності з ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», ДБН А.2.2-14-2016 «Склад та зміст науково-проектної документації на реставрацію пам’яток архітектури та містобудування» та інших діючих нормативів та актів.
 Склад, обсяг та зміст кошторисної документації повинен бути відповідним  до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».
Очікувана вартість предмета закупівлі: 600 005,82 грн., але за висновками проведення спрощеної закупівлі сума договору встановлює: 532500,00 грн.

